[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IGMP FILTER

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`SET IGMP FILTER=filter-id ENTRY=1..65535 [GROUPADDRESS=ipadd[-ipadd]] [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}]`

filter-id: フィルター番号（1〜99）。
ipadd: IPアドレス

IGMPフィルターのエントリー（ルール）を変更する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（1〜99）。

ENTRY: エントリー番号（1〜65535）。

GROUPADDRESS: マルチキャストグループアドレス（224.0.0.1〜239.255.255.255）。ハイフンによる範囲指定も可能。エントリー間でグループアドレスの範囲が重なりあっていてもかまわない。

ACTION: マッチしたグループ（Rerpotメッセージ）に対する処理。INCLUDE（許可・転送）、EXCLUDE（拒否・破棄）から選択する。

関連コマンド

ADD IGMP FILTER
CREATE IGMP FILTER
DELETE IGMP FILTER
DESTROY IGMP FILTER
SET SWITCH PORT
SHOW IGMP FILTER
SHOW SWITCH PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H