## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  15 ISDNコールバック
##  ルーターAのコンフィグ

ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0612342222 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0 OUTSUB=LOCAL SEARCHSUB=LOCAL
SET ISDN CALL=TOOS CALLBACK=ON CBDELAY=50
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2
