[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF LSA

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF LSA=link-id [AREA={BACKBONE|area-number}] [{FULL|SUMMARY}] [TYPE={ASNSSA|ASEXTERNAL|ASBRSUMMARY|ASSUMMARY|IPSUMMARY|SUMMARY|NETWORK|ROUTER}]`

link-id: リンク状態ID（IPアドレスと同じ形式）
area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

トポロジーデータベースに格納されているリンク情報（LSA）を表示する。

パラメーター

LSA: リンク状態ID。省略時はすべてのリンク情報が簡潔に表示される。指定時は該当リンクの詳細な情報が表示される。「0」によるワイルドカード指定も可能で、「172.16.0.0」のように指定すると「172.16」ではじまるすべてのリンク状態IDにマッチする。

AREA: エリアID。指定時は該当エリアに所属するリンク情報だけが表示される。「0」によるワイルドカード指定が可能。

FULL: 詳細な情報を表示させたいときに指定する。

SUMMARY: サマリー情報を表示させたいときに指定する。

TYPE: 表示するLSAのタイプを指定する。ASNSSA（AS外部（タイプ7））、ASEXTERNAL（AS外部（タイプ5））、ASBRSUMMARY、ASSUMMARY（ASBRサマリー（タイプ4））、IPSUMMARY、SUMMARY（ネットワークサマリー（タイプ3））、NETWORK（ネットワーク（タイプ2））、ROUTER（ルーター（タイプ1））から選択する。省略時はすべてのLSAが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf lsa

     Type        LS ID            Router ID        Sequence    Age    Len  Csum
    -------------------------------------------------------------------------------
    Area backbone:
     Router      1.1.1.1          1.1.1.1          80000005   1520     36  68d1
     Router      2.2.2.2          2.2.2.2          80000004   1525     36  2c06
     Router      3.3.3.3          3.3.3.3          80000004   1516     36  ed3b
     Router      4.4.4.4          4.4.4.4          80000008   1521     36  a774
     Network     192.168.10.4     4.4.4.4          80000003   1526     40  215f
     Summary     172.16.0.0       1.1.1.1          80000008   1508     28  a50e
     Summary     172.16.64.0      2.2.2.2          80000009   1497     28  c2ab
     Summary     172.16.128.0     3.3.3.3          80000006   1509     28  e745
     Summary     172.16.192.0     4.4.4.4          8000000b   1436     28  fce6
     AsSummary   4.4.4.5          4.4.4.4          80000002   1436     28  48d0

    Area 1.1.1.1:
     Router      1.1.1.1          1.1.1.1          80000002   1540     36  0766
     Summary     0.0.0.0          1.1.1.1          80000002   1574     28  91a7

    External:
     AsExternal  10.1.0.0         4.4.4.5          80000001   1455     36  9e04
     AsExternal  10.2.0.0         4.4.4.5          80000001   1455     36  920f
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show ospf lsa area=backbone full

     Type        LS ID            Router ID        Sequence    Age    Len  Csum
    -------------------------------------------------------------------------------
    Area backbone:
     Router      1.1.1.1          1.1.1.1          80000005   1529     36  68d1
       Options: --B   Number of links:   1
         Link   1:  Type: Transit   ID: 192.168.10.4      Data: 192.168.10.1
           TOS 0 metric:     1    Number of other metrics: 0
     Router      2.2.2.2          2.2.2.2          80000004   1534     36  2c06
       Options: --B   Number of links:   1
         Link   1:  Type: Transit   ID: 192.168.10.4      Data: 192.168.10.2
           TOS 0 metric:     1    Number of other metrics: 0
     Router      3.3.3.3          3.3.3.3          80000004   1525     36  ed3b
       Options: --B   Number of links:   1
         Link   1:  Type: Transit   ID: 192.168.10.4      Data: 192.168.10.3
           TOS 0 metric:     1    Number of other metrics: 0
     Router      4.4.4.4          4.4.4.4          80000008   1530     36  a774
       Options: --B   Number of links:   1
         Link   1:  Type: Transit   ID: 192.168.10.4      Data: 192.168.10.4
           TOS 0 metric:     1    Number of other metrics: 0
     Network     192.168.10.4     4.4.4.4          80000003   1535     40  215f
       Network Mask: 255.255.255.0
         Attached router: 4.4.4.4
         Attached router: 1.1.1.1
         Attached router: 2.2.2.2
         Attached router: 3.3.3.3
     Summary     172.16.0.0       1.1.1.1          80000008   1517     28  a50e
       Network Mask: 255.255.192.0
         TOS:  0  Metric:        1
     Summary     172.16.64.0      2.2.2.2          80000009   1506     28  c2ab
       Network Mask: 255.255.192.0
         TOS:  0  Metric:        1
     Summary     172.16.128.0     3.3.3.3          80000006   1518     28  e745
       Network Mask: 255.255.192.0
         TOS:  0  Metric:        1
     Summary     172.16.192.0     4.4.4.4          8000000b   1445     28  fce6
       Network Mask: 255.255.192.0
         TOS:  0  Metric:        1
     AsSummary   4.4.4.5          4.4.4.4          80000002   1445     28  48d0
       Network Mask: 0.0.0.0
         TOS:  0  Metric:        1

表 1
Type | LSAタイプ。Router（ルーターLSA）、Network（ネットワークLSA）、Summary（ネットワークサマリーLSA）、AsSummary（ASBRサマリーLSA）、AsExternal（タイプ5 AS外部LSA）、AsNSSA（タイプ7 AS外部LSA）がある
LS ID | リンク状態ID。LSAタイプによって意味が異なる（別表参照）
RouterID | LSA通知ルーターID
Sequence | LSAシーケンス番号（32ビットの符号付き整数）
Age | LSAエイジ（Link State Age）。LSA生成後の推定経過時間（秒）。最大値は3600秒
Len | LSAの長さ（バイト）。LSAヘッダー20バイトを含む
Csum | LSAチェックサム。LSAエイジフィールドを除く。LSAを比較するときに用いられる

表 2：FULLオプション指定時
Type | LSAタイプ。Router（ルーターLSA）、Network（ネットワークLSA）、Summary（ネットワークサマリーLSA）、AsSummary（ASBRサマリーLSA）、AsExternal（タイプ5 AS外部LSA）、AsNSSA（タイプ7 AS外部LSA）がある
LS ID | リンク状態ID。LSAタイプによって意味が異なる（別表参照）
Router ID | LSA通知ルーターID
Sequence | LSAシーケンス番号（32ビットの符号付き整数）
Age | LSAエイジ（Link State Age）。LSA生成後の推定経過時間（秒）。最大値は3600秒
Len | LSAの長さ（バイト）。LSAヘッダー20バイトを含む
Csum | LSAチェックサム。LSAエイジフィールドを除く。LSAを比較するときに用いられる
Router | ルーターLSAに関する情報
Options | ルーターLSAのオプションフラグ。生成元ルーターの種類を示す。B（ABR）、E（ASBR）、V（仮想リンクの終端ルーター）、-（フラグがセットされていない）
Number of links | LSA内のリンク数
Link | LSA内でのリンク番号
Type | リンクタイプ
ID | リンクID。リンクの対向に位置するルーターのIDまたはインターフェースアドレス
Data | リンクデータ。リンクタイプによって意味が異なる。Stubの場合はサブネットマスク、それ以外はLSAを生成したルーターのIPアドレス
TOS 0 metric | デフォルトサービスタイプ（TOS=0）のメトリック
Number of other metrics | サービスタイプ（TOS）数。デフォルトTOS以外のメトリックエントリー数
TOS | サービスタイプ（TOS）別メトリックエントリー
Metric | サービスタイプ（TOS）別のメトリック値
Network | ネットワークLSAに関する情報
Network mask | ネットワークマスク
Attached router | 該当ネットワークに接続されているルーターのID
Summary | ネットワークサマリーLSAに関する情報
AsSummary | ASBRサマリーLSAに関する情報
AsExternal | タイプ5 AS外部LSAに関する情報
AsNSSA | タイプ7 AS外部LSAに関する情報
Opts | タイプ5/7 AS外部LSAのオプションフラグ
NSSA Translated |
Forward | サービスタイプ別の転送先IPアドレス。同一ネットワーク上によりよい経路がある場合に使用される
Tag | 外部経路タグ。ASBR間（他のルーティングプロトコル間）の通信に使われるものでOSPFでは使用しない

表 3：LSAタイプとリンク状態ID
LSAタイプ | リンク状態ID
ルーターLSA（タイプ1） | LSAを生成したルーターのID
ネットワークLSA（タイプ2） | 指名ルーター（DR）のIPアドレス
ネットワークサマリーLSA（タイプ3） | 宛先ネットワークアドレス
ASBRサマリーLSA（タイプ4） | AS境界ルーター（ASBR）のID
AS外部LSA（タイプ5） | 宛先ネットワークアドレス
AS外部LSA（タイプ7） | 宛先ネットワークアドレス

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H