[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW UPNP

カテゴリー：ファイアウォール / UPnP

`SHOW UPNP`

UPnP（Universal Plug and Play）モジュールの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show upnp

    UPNP
    -------------------------------------------------------------------------
    Status:                              Enabled
    Time to next advertisement:          341
    Disabled TCP/UDP ports for UPnP:     none
    -------------------------------------------------------------------------
    Services and Devices:
    Device                    Service                    Interface
    -------------------------------------------------------------------------
    InternetGatewayDevice     Layer3Forwarding           igd-0
      LANDevice                                          vlan1-0
      WANDevice               WANCommonInterfaceConfig   eth0
        WANConnectionDevice   WANIPConnection            eth0-0
    -------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | UPnPモジュールの有効・無効
Time to next advertisement | 次回デバイスとサービスを広報するまでの時間（秒）
Disabled TCP/UDP ports for UPnP | UPnP での利用を無効にした TCP/UDP ポート番号
Device | 使用可能なUPnPデバイス
Service | 提供中のUPnPサービス
Interface | デバイス/サービスと関連付けられているインターフェース。「igd-x」は、Internet Gateway Deviceを表す論理インターフェース

関連コマンド

DISABLE UPNP
ENABLE UPNP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H