## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  142 Pingポーリングによるメイン回線からISDNバックアップへの自動切り替え（インターネットVPN＋ISDNバックアップ〜IPsec編〜）
##  ルーターBのスクリプト「pingd.scp」

ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0
RESET IPSEC POLICY=vpn
RESET ISAKMP POLICY=i
