## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  126 BGP-4：ASコンフェデレーション
##  ルーターDのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.130.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.40.1 MASK=255.255.255.0
SET IP AUTONOMOUS=65022
SET BGP CONFEDERATIONID=65020
ADD BGP PEER=192.168.130.1 REMOTEAS=65022
ADD BGP IMPORT=STATIC
ENABLE BGP PEER=192.168.130.1
