## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  141 Pingポーリングによるメイン回線からISDNバックアップへの自動切り替え(ISP接続＋フレッツグループアクセス〜L2TP編〜)
##  ルーターAのスクリプト「pingu.scp」

DELETE IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp2 NEXTHOP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp1 NEXTHOP=0.0.0.0
