[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD DHCP RANGE

カテゴリー：DHCPサーバー / DHCPレンジ（提供アドレス）

`ADD DHCP RANGE=range IP=ipadd ADDRESS=macadd [POLICY=policy]`

range: DHCPレンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
policy: DHCPポリシー名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
ipadd: IPアドレス
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

DHCPレンジ内のIPアドレスを特定のMACアドレスに関連付ける（静的割り当てする）。

パラメーター

RANGE: DHCPレンジ名

IP: 静的割り当てするIPアドレス。RANGEパラメーターで指定したDHCPレンジ内のアドレスでなくてはならない。

ADDRESS: クライアントのMACアドレス

POLICY: DHCPポリシー名

例

``■ MACアドレス「00-00-12-34-56-78」のホストにIPアドレス「192.168.10.200」を静的割り当てする。
`ADD DHCP RANGE=ournet IP=192.168.10.200 ADDRESS=00-00-12-34-56-78`

関連コマンド

CREATE DHCP RANGE
DELETE DHCP RANGE
DESTROY DHCP RANGE
SHOW DHCP RANGE

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H