[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW VLAN

カテゴリー：VLAN / 一般コマンド

`SHOW VLAN[={vlan-name|1..4094|ALL}]`

vlan-name: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

VLAN情報を表示する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID。省略時およびALLを指定した場合は、すべてのVLANの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show vlan

     VLAN Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name ............... default
     Identifier ......... 1
     Status ............. static
     Admin Active ....... No
     Untagged ports ..... 1-2
     Tagged ports ....... None
     Disabled Ports ..... None
     Attached to Bridge . No
     Attachments:
     Module           Protocol         Format    Discrim     MAC address
     -------------------------------------------------------------------
     IP               IP               Ethernet  0800           -
     IP               ARP              Ethernet  0806           -
     -------------------------------------------------------------------

     Name ............... white
     Identifier ......... 10
     Status ............. static
     Admin Active ....... No
     Untagged ports ..... 3-4
     Tagged ports ....... None
     Disabled Ports ..... None
     Attached to Bridge . No
     Attachments:
     Module           Protocol         Format    Discrim     MAC address
     -------------------------------------------------------------------
     IP               IP               Ethernet  0800           -
     IP               ARP              Ethernet  0806           -
     -------------------------------------------------------------------

表 1
Name | VLAN名
Identifier | VLAN ID
Status | VLANのステータス（staticのみ）
Untagged ports | タグなしポート
Tagged ports | タグ付きポート
Disabled Ports | ディセーブル状態のポート
Attachmentsセクション | VLANインターフェースにバインドされている上位プロトコルモジュールの情報が表示される。
Module | バインドされている上位モジュール名
Protocol | 上位モジュールのプロトコル
Format | フレームタイプ
Discrim | プロトコルID
MAC Address | モジュールが使用するMACアドレス

関連コマンド

CREATE VLAN
DESTROY VLAN

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H