[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ROUTE PREFERENCE

カテゴリー：IP / 経路制御（スタティック）

`SET IP ROUTE PREFERENCE={DEFAULT|1..65535} PROTOCOL={BGP-EXT|BGP-INT|OSPF-EXT1|OSPF-EXT2|OSPF-INTER|OSPF-INTRA|OSPF-OTHER|RIP}`

経路制御プロトコルによって学習した経路の優先度（preference）を変更する。
本製品は、特定宛先への経路が複数存在する場合、もっとも優先度の小さい経路を選択する。また、同じ優先度を持つ経路が複数存在する場合は、ネットマスクがもっとも長い経路を選択する。
本コマンドの効果は、コマンド実行後に学習した経路だけでなく、すでに学習済みの経路にも反映される。

パラメーター

PREFERENCE: 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。DEFAULTを指定した場合は、該当経路種別のデフォルト値に設定される。

PROTOCOL: 経路種別。詳細は別表を参照。

表 1：各種経路のデフォルト優先度
経路種別 | 本コマンドでの名称 | デフォルト優先度
インターフェース経路 | --- | 0
OSPF エリア内経路 | OSPF-INTRA | 10
OSPF エリア間経路 | OSPF-INTER | 11
スタティック経路 | --- | 60
RIP経路 | RIP | 100
OSPF AS外部経路（タイプ1） | OSPF-EXT1 | 150
OSPF AS外部経路（タイプ2） | OSPF-EXT2 | 151
OSPF その他経路 | OSPF-OTHER | 152
BGP-4 AS内部（I-BGP）経路 | BGP-INT | 170
BGP-4 AS外部（E-BGP）経路 | BGP-EXT | 170
デフォルト経路 | --- | 360

表 2：経路制御プロトコルによって学習したデフォルト経路の優先度
経路種別 | デフォルト優先度
RIP経路により学習したデフォルト経路 | 400
OSPF AS外部経路（タイプ1）により学習したデフォルト経路 | 450
OSPF AS外部経路（タイプ2）により学習したデフォルト経路 | 451

備考・注意事項

スタティック経路、デフォルト経路の優先度は、ADD IP ROUTEコマンド、SET IP ROUTEコマンドのPREFERENCEパラメーターで設定する。
経路制御プロトコルによって学習したデフォルト経路の優先度は、各プロトコルに設定した優先度に300を追加した値になる。

関連コマンド

SHOW IP ROUTE
SHOW IP ROUTE PREFERENCE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H