[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW WANLB

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`SHOW WANLB`

WANロードバランス機能の一般情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > sh wanlb

    Global WAN Load Balancer Configuration
    ------------------------------------------------------------
    Status ...................... ENABLED
    Select Method ............... WFASTRESPONSE
    Orphan Timeout .............. 3600s
    Current Sessions ............ 0
    Total Resources ............. 2
    Debug ....................... DISABLED
    Healthchecks ................ ENABLED

    Adaptive Bandwidth Detection (ABD)
       Resolution ............... 1000 ms
       Update Interval .......... 60 minutes
       Decrease Threshold ....... 50 %
       Traffic .................. TOTAL
    ------------------------------------------------------------

表 1
Status | WANロードバランス機能の状態。ENABLEDかDISABLED
Select Method | WANロードバランス機能の動作モード（負荷分散アルゴリズム）。ROUNDROBIN（Round Robinモード）かWLOTTERY（Weighted Lotteryモード）
Orphan Timeout | WANロードバランス機能のセッションタイムアウト（秒）
Current Sessions | 現在確立中のセッション数
Total Resources | WANロードバランス機能のリソース（負荷分散対象インターフェース）数
Debug | デバッグ機能の状態。ENABLEDかDISABLED
Max WANLB Sessions | 最大セッション数（デバッグ機能有効時のみ表示）

表 2：ABD(SET WANLB RESOURCE WEIGHT=PERFECTAUTOMATIC)指定時
RESOLUTION | スループットの測定間隔
UPDATEINTERVAL | 負荷分散の優先度（WEIGHT値）の更新間隔
DECREASETHRESHOLD | スループット減少時に負荷分散の優先度（WEIGHT値）の更新するためのしきい値
TRAFFIC | スループット測定対象とするトラフィックの種類。INBOUND：受信トラフィック。OUTBOUND：送信トラフィック。TOTAL：送信・受信の両方。デフォルトはTOTAL

関連コマンド

DISABLE WANLB DEBUG
ENABLE WANLB DEBUG
SET WANLB
SHOW WANLB RESOURCE
SHOW WANLB SESSION

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H