[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IGMPSNOOPING VLAN COUNTERS

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`SHOW IGMPSNOOPING VLAN={vlanname|1..4094|ALL} COUNTERS`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

IGMP Snoopingの統計カウンターを表示する。

パラメーター

VLAN: 指定したVLANにおける情報だけを表示する。ALLを指定した場合はすべてのVLANが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show igmpsnooping vlan=all counters
    IGMP Snooping Counters
    --------------------------------------------------------------------------------

    Vlan Name=default (Vlan Id=1):

      inQuery ......................... 0       badQuery ........................ 0
      inV1Report ...................... 0       badV1Report ..................... 0
      inV2Report ...................... 6       badV2Report ..................... 0
      inLeave ......................... 0       badLeave ........................ 0
      inRouterMsg ..................... 0       badRouterMsg .................... 0
      inTotal ......................... 6       badTotal ........................ 0

    Vlan Name=remote (Vlan Id=100):

      inQuery ......................... 3       badQuery ........................ 0
      inV1Report ...................... 3       badV1Report ..................... 0
      inV2Report ...................... 1       badV2Report ..................... 0
      inLeave ......................... 0       badLeave ........................ 0
      inRouterMsg .................... 57       badRouterMsg .................... 0
      inTotal ........................ 64       badTotal ........................ 0

    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
inQuery | Membership Queryメッセージ受信数
inV1Report | IGMPv1 Membership Reportメッセージ受信数
inV2Report | IGMPv2 Membership Reportメッセージ受信数
inLeave | IGMPv2 Leave Groupメッセージ受信数
inRouterMsg | 224.0.0.x宛てのマルチキャストパケット受信数
inTotal | IGMPメッセージ受信総数
badQuery | 受信したMembership Queryメッセージのうち、エラーがあったものの数
badV1Report | 受信したIGMPv1 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数
badV2Report | 受信したIGMPv2 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数
badLeave | 受信したIGMPv2 Leave Groupメッセージのうち、エラーがあったものの数
badRouterMsg | 受信した224.0.0.x宛てのマルチキャストパケットのうち、エラーがあったものの数
badTotal | 受信したIGMPメッセージのうち、エラーがあったものの総数

関連コマンド

DISABLE IGMPSNOOPING
ENABLE IGMPSNOOPING
SHOW IGMPSNOOPING

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H