[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW L2TP IP

カテゴリー：L2TP / LNS

`SHOW L2TP IP`

LNSにおいて、LACからの接続時に起動するPPPテンプレートのマッピング情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show l2tp ip

    L2TP IP Range Information
    -------------------------------------------------------------------------------
    IP Range ........................ 0.0.0.0 - 255.255.255.255
      PPP template .................. 1
      Sequence numbering ............ off
      Pre-draft 13 support .......... off
      ToS Reflect ................... off
      Proxy Authentication .......... off
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
IP Range | LACのIPアドレス
PPP template | PPPテンプレート番号。該当LACからの接続時に動的作成するPPPインターフェースの雛形を示す
Sequence numbering | L2TPデータパケットにシーケンス番号を使用するかどうか。on（常に使用）、off（リモート側から要求されたときだけ使用）、startup（PPPネゴシエーション時のみ使用）のいずれか
pre-draft13 support | pre-Draft 13にしたがって実装されたLACとの接続互換性を考慮するかどうか
Proxy Authentication | ルーターがLNSとして動作している際、LACが認証情報を提供してきた場合に、PPPの代理認証を行うかどうか

関連コマンド

ADD L2TP IP
DELETE L2TP IP

参考

RFC2661, Layer Two Tunnelling Protocol "L2TP"

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H