[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET ETH

カテゴリー：インターフェース / Ethernetインターフェース

`SET ETH=eth-interface SPEED={AUTONEGOTIATE|10MHALF|10MFULL|100MHALF|100MFULL}`

eth-interface: Ethernetインターフェース番号

Ethernetインターフェースの通信モード（通信速度とデュプレックスモード）を変更する。

パラメーター

ETH: Ethernetインターフェース番号

SPEED: 通信速度とデュプレックスモードを指定する。デフォルトはAUTONEGOTIATE。

表 1：SPEEDパラメーターの設定
AUTONEGOTIATE | オートネゴシエーション
10MHALF | 10M Half Duplex固定
10MFULL | 10M Full Duplex固定
100MHALF | 100M Half Duplex固定
100MFULL | 100M Full Duplex固定

備考・注意事項

オートネゴシエーション（AUTONEGOTIATE）の場合、EthernetインターフェースはMDI/MDI-X自動認識が有効となる。固定設定（AUTONEGOTIATE以外）の場合、EthernetインターフェースはMDI固定となる。

関連コマンド

SHOW ETH STATE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H