[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET BRIDGE PORT

カテゴリー：ブリッジング / ブリッジポート

`SET BRIDGE PORT=1..32 [USERPRIORITY=0..7] [ACCESSPRIORITY=0..7] [PATHCOST=1..1000000] [PRIORITY=0..255] [STATE={DISABLED|BLOCKING}] [GROUP={group-name|1..32}] [FILTER={NONE|1..99}]`

group-name: ブリッジグループ名（1〜32文字）

ブリッジポート固有の設定パラメーターを変更する。

パラメーター

PORT: ブリッジポート番号

USERPRIORITY: 送信フレームのユーザープライオリティー。デフォルトは通常0。

ACCESSPRIORITY: 送信フレームのアクセスプライオリティー。デフォルトは0。

PATHCOST: ポートのパスコスト。LANポートの場合の最大値は65535。デフォルト値はインターフェースの種類と速度によって決まる。

PRIORITY: ポートプライオリティー。小さいほど優先度が高く、ルートポートになる可能性が高くなる。デフォルトは128。

STATE: ポートの状態。DISABLED（フレームの転送およびスパニングツリーパケットの送受信を行わない）かBLOCKING（フレームの転送は行わないが、スパニングツリーパケットの送受信は行う）から選択できる。

GROUP: 所属するブリッジグループ。仮想ポート（WANポート）でのみ有効。

FILTER: 該当ポートで受信したフレームに対して適用するブリッジフィルターを指定する。デフォルトはNONE。

関連コマンド

ADD BRIDGE PORT
DELETE BRIDGE PORT
SHOW BRIDGE PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H