[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH PORT

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`SHOW SWITCH PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

スイッチポートの情報を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号

入力・出力・画面例

    Manager > show switch port=1

     Switch Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
    Port ............................. 1
      Description .................... -
      Status ......................... ENABLED
      Link State ..................... Down, by link loss
      UpTime ......................... -
      Configured speed/duplex ........ Autonegotiate
      Actual speed/duplex ............ -
      Automatic MDI/MDI-X ............ Enabled
      Configured MDI/MDI-X ........... MDI-X
      Actual MDI/MDI-X ............... MDI
      Broadcast rate limit ........... -
      Multicast rate limit ........... -
      DLF rate limit ................. -
      Flow control ................... Enabled
      Send tagged pkts for VLAN(s) ... -
      Port-based VLAN ................ default (1)
      Ingress Filtering .............. OFF
      IGMP Filter .................... None
      Max-groups/Joined .............. Undefined/0
      IGMP Max-groups Action ......... Deny
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Port | ポート番号
Description | ポート名称（メモ）
Status | ポートのステータス。ENABLEDかDISABLED
Link state | ポートのリンクステータス。Up、Down, by link loss、Down, by commandで表示される
UpTime | ポートがリセット（初期化）されてから現在までの経過時間（時:分:秒）
Configured speed/duplex | 通信モードの設定値。Autonegotiate、10Mbps、100Mbps/half duplex、full duplexで表示される
Actual speed/duplex | 実際の通信モード
Automatic MDI/MDI-X | MDI/MDI-X自動切り替え機能の有効・無効。設定変更は未サポート（常に有効）
Configured MDI/MDI-X | MDI/MDI-Xの設定値。自動切り替え機能が無効のときの設定。設定変更は未サポート（常にMDI-X）
Actual MDI/MDI-X | MDI/MDI-Xの実際値
Broadcast rate limit | ブロードキャストパケットの受信レート上限値
Multicast rate limit | マルチキャストパケットの受信レート上限値
DLF rate limit | 未学習ユニキャストパケットの受信レート上限値
Flow control | 未サポート
Send tagged pkts for VLAN(s) | ポートが所属するタグVLAN名（VID）
Port-based VLAN | ポートが所属するポートVLAN名（VID）
Ingress Filtering | 未サポート
IGMP Filter | 該当ポートに適用されているIGMP フィルターの番号。適用されていない場合はNone と表示される
Max-groups/Joined | 未サポート
IGMP Max-groups Action | 未サポート

関連コマンド

SET SWITCH PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H