[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET CLASSIFIER

カテゴリー：QoS / クラシファイア

`■ 入力ポリシー（INPOLICY）用の構文
SET CLASSIFIER=rule-id [VLANPRIORITY={priority-list|ANY}] [IPDSCP={dscp-list|ANY}] [IPTOS={0..7|ANY}]
■ 出力ポリシー（OUTPOLICY）用の構文
SET CLASSIFIER=rule-id [IINTERFACE={interface|NONE}] [IPORT={port-number|ANY}] [EPORT={port-number|ANY}] [MACSADDR={macadd|ANY}] [MACDADDR={macadd|ANY}] [MACTYPE={L2UCAST|L2BMCAST|ANY}] [SVLAN={vlanname|1..4085|ANY}] [DVLAN={vlanname|1..4085|ANY}] [VLANPRIORITY={priority-list|ANY}] [PPPINDEX=0..1023] [IPSADDR={ipadd[/masklen]|ip6add[/plen]|ANY}] [IPDADDR={ipadd[/masklen]|ip6add[/plen]|ANY}] [IPDSCP={dscp-list|ANY}] [IPTOS={0..7|ANY}] [IPFRAG={YES|NO|ANY}] [IPPROTOCOL={TCP|UDP|ICMP|IGMP|OSPF|NONTCPUDP|ANY|protocol}] [TCPFLAGS={{URG|ACK|RST|SYN|FIN}[,...]|ANY}] [TCPSPORT={port-range|ANY}] [TCPDPORT={port-range|ANY}] [UDPSPORT={port-range|ANY}] [UDPDPORT={port-range|ANY}]
■ トンネルポリシー（TUNNELPOLICY）用の構文
SET CLASSIFIER=rule-id [IINTERFACE=interface|NONE] [IPSADDR={ipadd[/masklen]|ip6add[/plen]|ANY}] [IPDADDR={ipadd[/masklen]|ip6add[/plen]|ANY}] [IPDSCP={dscp-list|ANY}] [IPTOS={0..7|ANY}] [IPFRAG={YES|NO|ANY}] [IPPROTOCOL={TCP|UDP|ICMP|IGMP|OSPF|NONTCPUDP|ANY|protocol}] [TCPFLAGS={{URG|ACK|RST|SYN|FIN}[,...]|ANY}] [TCPSPORT={port-range|ANY}] [TCPDPORT={port-range|ANY}] [UDPSPORT={port-range|ANY}] [UDPDPORT={port-range|ANY}]`

rule-id: クラシファイア番号（1〜9999）
priority-list: 802.1pプライオリティー値（0〜7。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
dscp-list: DSCP値（0〜63。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
interface: インターフェース名
port-number: スイッチポート番号（1〜4）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
ipadd: IPアドレス
masklen: マスク長（0〜32）
ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（0〜128）
protocol: IPプロトコル番号（0〜255）
port-range: TCP/UDPポート番号（0〜65535。ハイフンを使った範囲指定も可能）

クラシファイア（汎用パケットフィルター）の設定を変更する。

パラメーター

CLASSIFIER: クラシファイア番号。トラフィッククラスに割り当てられたクラシファイアは、番号の小さなものから大きなものへと検索される。番号は固定なので、他のクラシファイアを削除しても変更されることはない。また、番号に空きがあってもよい。

IINTERFACE: 入力インターフェース。指定インターフェースから入力されたパケットだけがフィルタリングの対象となる。指定可能なインターフェースは、Ethernet（ethX）、フレームリレー（frX）、PPP（pppX）のみ。IPORT、EPORTとは同時に指定できない。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はNONE。

IPORT: 入力スイッチポート。指定ポートから入力されたパケットだけがフィルタリングの対象となる。IINTERFACEとは同時に指定できない。出力ポリシーでのみ有効。省略時はANY。

EPORT: 出力スイッチポート。指定ポートから出力されるパケットだけがフィルタリングの対象となる。IINTERFACE、PPPINDEXとは同時に指定できない。スイッチインスタンス（swi0）に適用した出力ポリシーでのみ有効。省略時はANY。

MACSADDR: 送信元MACアドレス。出力ポリシーでのみ有効。省略時はANY。

MACDADDR: 宛先MACアドレス。出力ポリシーでのみ有効。省略時はANY。

MACTYPE: レイヤー2アドレス種別。L2UCAST（ユニキャスト）、L2BMCAST（マルチキャストとブロードキャスト）、ANY（すべて）から選択する。出力ポリシーでのみ有効。省略時はANY。

SVLAN: 入力VLAN。パケットの入力元が指定したVLANのときだけマッチする。出力ポリシーでのみ有効。省略時はANY。

DVLAN: 出力VLAN。パケットの出力先が指定したVLANのときだけマッチする。出力ポリシーでのみ有効。省略時はANY。

VLANPRIORITY: 802.1pユーザープライオリティー（0〜7）値。入力ポリシー、出力ポリシーでのみ有効。省略時はANY。

PPPINDEX: 出力PPPインターフェース番号。EPORTとは同時に指定できない。出力ポリシーでのみ有効。

IPSADDR: 始点IPv4/IPv6アドレス。IPアドレス/マスク長（IPv4）またはIPアドレス/プレフィックス長（IPv6）の形式で指定する。マスク長、プレフィックス長を省略した場合は、それぞれ32ビットマスク/128ビットプレフィックス（ホストアドレス）と見なされる。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はANY。

IPDADDR: 終点IPv4/IPv6アドレス。IPアドレス/マスク長（IPv4）またはIPアドレス/プレフィックス長（IPv6）の形式で指定する。マスク長、プレフィックス長を省略した場合は、それぞれ32ビットマスク/128ビットプレフィックス（ホストアドレス）と見なされる。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はANY。

IPDSCP: IPv4/IPv6ヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値。有効範囲は0〜63。IPv4の場合は、ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。IPTOSとは同時に指定できない。省略時はANY。

IPTOS: IPv4ヘッダーのTOS優先度（precedence）フィールド値。有効範囲は0〜7。IPDSCPとは同時に指定できない。省略時はANY。

IPFRAG: IPv4パケットがフラグメント化されているかどうか。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はANY。

IPPROTOCOL: IPv4/IPv6ヘッダーのプロトコルタイプ（IPv4）/次ヘッダー（IPv6）フィールド値。定義済みのプロトコル名（TCP、UDP、NONTCPUDP、ICMP、IGMP、OSPF、ANY）か10進表記のプロトコル番号で指定する。本パラメーターに指定できるプロトコル番号は、システム全体で29種類まで（ただし、TCPとUDP は数えない）。なお、TCPSPORT、TCPDPORTパラメーターを使っている場合は、本パラメーターにTCPを指定したものと見なされる（他の値は指定できない）。また、UDPSPORT、UDPDPORTパラメーターを使っている場合は、本パラメーターにUDPを指定したものと見なされる（他の値は指定できない）。それ以外のケースでの省略時値はANY。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。

TCPFLAGS: TCPヘッダーの制御フラグ。カンマ区切りで複数指定が可能。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はANY。

TCPSPORT: TCP始点ポート。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はANY。

TCPDPORT: TCP終点ポート。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はANY。

UDPSPORT: UDP始点ポート。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はANY。

UDPDPORT: UDP終点ポート。出力ポリシー、トンネルポリシーでのみ有効。省略時はANY。

関連コマンド

ADD SQOS TRAFFICCLASS CLASSIFIER
CREATE CLASSIFIER
DESTROY CLASSIFIER
SHOW CLASSIFIER

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H