[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET DVMRP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`SET DVMRP INTERFACE=interface [METRIC=1..16] [TTLTHRESHOLD=1..255]`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

DVMRPインターフェースのパラメーターを変更する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

METRIC: メトリック値。インターフェースの通過コストを示す。このインターフェース経由で学習した経路エントリーのメトリックは、学習したメトリック値にこの値を加算したものになる。デフォルトは1。

TTLTHRESHOLD: TTLしきい値。マルチキャストパケットの配送範囲を制限するために用いられる。TTL値がしきい値以上のマルチキャストパケットは、このインターフェースからは転送されない。デフォルトは255（無制限）。

関連コマンド

RESET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H