[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BRIDGE PROTOCOL

カテゴリー：ブリッジング / ブリッジ対象プロトコル

`SHOW BRIDGE PROTOCOL`

ブリッジング対象プロトコルの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bridge protocol

    Index   Encapsulation   Protocol         Name         Priority
    -------------------------------------------------------------------------------
    1       ETHII           0bad             banyan          1
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Index | プロトコル番号（ユーザー定義）
Encapsulation | フレームタイプ（エンキャプセレーション）。EthII（Ethernet Version 2）、SAP（802.2 LLC）、SNAP（802.2 LLC＋SNAP）、Novell（Novell 802.3）
Protocol | プロトコルタイプ値
Name | プロトコル名（ユーザーが付けた識別子）
Priority | 転送時の優先度。0〜4の5段階。0が最低、4が最高。デフォルトは1

関連コマンド

ADD BRIDGE PROTOCOL
DELETE BRIDGE PROTOCOL

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H