[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE WANLB RESOURCE

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`ENABLE WANLB RESOURCE={ALL|interface}`

interface: IPインターフェース名（ethX、pppX）

指定したIPインターフェースを、WANロードバランス機能による負荷分散の対象に戻す。
具体的には、WANロードバランス機能におけるインターフェースの状態をDown（閉鎖）からUp（稼働）に移行させる。

パラメーター

RESOURCE: WAN側IPインターフェース。指定できるのは、Ethernetインターフェース（ethX）とPPPインターフェース（pppX）のみ。

関連コマンド

ADD WANLB RESOURCE
DELETE WANLB RESOURCE
DISABLE WANLB RESOURCE
SET WANLB RESOURCE
SHOW WANLB RESOURCE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H