[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET FIREWALL MONITOR

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド

`SET FIREWALL MONITOR=monitor-id [IP=ipadd] [COPYTO=ip-interface] [APPLYTO={PRIVATE|PUBLIC|BOTH}]`

monitor-id: モニターID（1〜65535）
ipadd: IPアドレス
ip-interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

ファイアウォールセッションモニタリングの設定を変更する。

パラメーター

MONITOR: モニターID（設定の識別子）

IP: モニター対象のIPアドレス

COPYTO: モニターしたパケットを出力するインターフェース

APPLYTO: モニターを設置する場所（PRIVATE/PUBLIC/BOTH）を指定する。

備考・注意事項

モニター数に上限はないが、スループットに影響が発生する。（すべてのセッションをモニターした場合、スループットは半分程度。）また、モニターパケットの重複を回避するため、モニター内容が部分的に重複している場合、あとからの設定が有効になる。

関連コマンド

ADD FIREWALL MONITOR
DELETE FIREWALL MONITOR
DISABLE FIREWALL MONITOR
ENABLE FIREWALL MONITOR
SHOW FIREWALL MONITOR

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H