[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD WANLB RESOURCE

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`ADD WANLB RESOURCE=interface [HEALTHCHECKSIPADDRESS=ipadd] [WEIGHT={0..10000000|AUTOMATIC|PERFECTAUTOMATIC}]`

interface: IPインターフェース名（ethX、pppX）
ipadd: IPアドレス

指定したIPインターフェースを、WANロードバランス機能による負荷分散の対象にする。

パラメーター

RESOURCE: WAN側IPインターフェース。指定できるのは、Ethernetインターフェース（ethX）とPPPインターフェース（pppX）のみ。

HEALTHCHECKSIPADDRESS: ヘルスチェック機能の送信元ホストのIPアドレスを指定する。省略すると、インターフェースのIPアドレスが使用される。

WEIGHT: インターフェースの優先度（重み付け値）。Weighted Lotteryモードでは、本パラメーターの値が相対的に大きいインターフェースほど送信に使用される可能性が高くなる（各インターフェースの WEIGHT値の比率でトラフィックが分散される）。また、Weighted least connectモードでは本パラメータに1000以上で、かつできるだけ大きい値（特に想定される実際のセッション数以上）を設定することが望ましい。なお、WEIGHT=0は負荷分散にそのインターフェースを使わないの意味だが、負荷分散の対象でないパケットの送信には使用される。また、他のインターフェースがリンクダウンした場合はWEIGHT=0のインターフェースも使用される。一方、 Round Robinモードでは本パラメーターは意味を持たない。AUTOMATICを指定すると、ポートリンク速度に応じて優先度を自動設定する。PERFECTAUTOMATICを指定すると、速度の実測値に応じて優先度を自動設定する。省略時は10000。

例

``■ 10M xDSL回線上の「ppp0」と100M FTTH回線上の「ppp1」を負荷分散の対象にする。ここでは、Weighted Lotteryモードを使うことを前提に、優先度をppp0 = 10、ppp1 = 100とする。
`ADD WANLB RESOURCE=ppp0 WEIGHT=10
ADD WANLB RESOURCE=ppp1 WEIGHT=100`

関連コマンド

DELETE WANLB RESOURCE
SET WANLB
SET WANLB RESOURCE
SHOW WANLB RESOURCE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H