## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  40 フレームリレーによるIP2点間接続（IPアドレスに基づくポリシールーティング）
##  ルーターBのコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2
CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA
# RESET FR=0
SET FR=0 DLC=16 CIR=16000
SET FR=0 DLC=17 CIR=0
ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL
ENABLE FR=0 SLOWSTART
ENABLE IP
ADD IP FILTER=100 SO=192.168.20.0 SM=255.255.255.0 DEST=192.168.10.100 DM=255.255.255.255 POLICY=1
ADD IP FILTER=100 SO=192.168.20.0 SM=255.255.255.0 DEST=192.168.10.0 DM=255.255.255.0 POLICY=2
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 POLICYFILTER=100
ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=16 POLICY=1
ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=17 POLICY=2
