[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LAPD STATE

カテゴリー：ISDN / LAPD

`SHOW LAPD[=interface] STATE`

interface: スロット型インターフェース番号（0、1、2...）

ISDNインターフェース上のデータリンクコネクション（DLC）の状態を表示する。

パラメーター

LAPD: LAPDインターフェース番号。スロット型インターフェース番号（ISDNモードのBRI、PRIインターフェースに対して0から順に割り当てられる番号）で指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > show lapd state

    lapdCount 25045

    ISDN  SAPI  CES  TEI   state  -  oldState
    ------------------------------------------------------------------------------
    BRI0   063  000  127   bcast(1 - 1)
           000  000  127   bcast(1 - 1)
                001  064   LAPD_ESTABLISHED(7) - LAPD_TIMER_RECOV(8)
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
ISDN | ISDNインターフェース名
SAPI | SAPI値（サービスアクセスポイント識別子）
CES | CES値（コネクションエンドポイントサフィックス）
TEI | TEI値（端末終端点識別子）
State | DLCの現在の状態
oldState | DLCの1つ前の状態

関連コマンド

SHOW LAPD
SHOW LAPD COUNT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H