[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ASYN

カテゴリー：インターフェース / 非同期インターフェース

`SHOW ASYN[=asyn-number|ALL] [SUMMARY]`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートおよび仮想端末デバイス（TTY）の情報を表示する。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートが対象となる。Telnetでログインしている場合は、該当セッションを担当するTTYの情報だけが表示される。また、ALLを指定した場合は、すべての非同期ポートに関する情報が表示される。USER（一般ユーザー）権限のポートから本コマンドを実行するときは、ポート番号を指定することはできず、コマンドを入力したポート（および端末デバイス）の情報だけが表示される。

SUMMARY: このオプションを指定したときは、該当ポートの情報が簡潔に表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show asyn=0

    ASYN 0 : 0000082309 seconds   Last change at: 0000000000 seconds

    ASYN information
    Name ...................... Asyn 0
    Status .................... enabled
    Mode ...................... Ten
    Data rate ................. 9600
    Parity .................... none
    Data bits ................. 8
    Stop bits ................. 1
    Test mode ................. no
    In flow state (mode) ...... on  (Hardware)
    Out flow state (mode) ..... off (Hardware)
    Autobaud mode ............. disabled
    Max tx queue length ....... 16
    TX queue length ........... 1
    Transmit frame ............ 0373ab8c
    RX queue length ........... 0
    IP address ................ none
    Max transmission unit ..... 1500
    IPX Network ............... none

    Control signals
      DTR (out) ............... on  on      1
      RTS (out) ............... on  -       1
      CD  (in)  ............... off ignore  3
      CTS (in)  ............... off -       3
      RNG (in)  ............... n/a -       -

    TTY information
    Instance .................. 16
    Login Name ................ manager
    Description ............... Asyn 0
    Secure .................... yes
    Connections to ............
    Current connection ........ none
    In flow state ............. on
    Out flow state ............ on
    Attached module ........... Terminal server
    Attached module instance .. 0
    Type ...................... VT100
    Service ................... none
    Prompt .................... default
    Echo ...................... yes
    Attention ................. break
    Manager ................... yes
    Edit mode ................. insert
    History length ............ 20
    Page size ................. 22

    Manager > show asyn=0 summary

    Asyn Name            Module Mode    Data Format Attn Secur Mgr Service
    --------------------------------------------------------------------------------
    000 Asyn 0           TSER   Ten     9600,N,8,1  brk  yes   yes -
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | ポート名
Status | ポートの状態。enabledまたはdisabled
Mode | ポートの動作モード
Data rate | 通信速度
Parity | パリティー設定
Data bits | 1キャラクターあたりデータビット数
Stop bits | 1キャラクターあたりストップビット数
Test mode | テストモードかどうか
In flow state (mode) | 受信時のフロー制御方式と状態。状態は「on」か「off」で、それぞれポートが受信可能および不可であることを示す。フロー制御は「none」（フロー制御なし）、「hardware」（RTS/CTS）、「XON/XOFF」のいずれか
Out flow state (mode) | 送信時のフロー制御方式と状態。表示は「In flow state」と同じ
Autobaud mode | 通信速度自動判別機能の有効・無効。有効時は、自動判別機能の状態も表示される。状態は「searching」（端末速度を検出中）か「found」（速度決定）のいずれか
Max tx queue length | 送信キューに保持できるキャラクターの数。このパラメーターは、非同期ポートをネットワークインターフェースとして使用している場合にのみ意味を持つ
Tx queue length | 現在送信キューに入っているキャラクターの数
Transmit frame | 送信中のフレームのアドレス。送信中でない場合は「none」
Rx queue length | 現在受信キューに入っているキャラクターの数（上位プロトコルへの配信待ち）
Control signals | 制御信号とその方向（入出力）、状態、および、起動（またはカウントリセット）してからの信号変化回数。DTRとCD信号線については、動作モードも表示される
Instance | ポートに割り当てられたTTYデバイスのインスタンス番号
Login name | ポートを通じてログインしているユーザーのログイン名
Description | ポートの説明文
Secure | SECUREモードかどうか
Connections to | ポートに接続されているTTYデバイスの一覧
Current connection | 現在ポートに接続されているTTYデバイスのインスタンス番号。未接続時は「none」
In flow state | ポートに接続されたTTYの入力フロー制御の状態
Out flow state | ポートに接続されたTTYの出力フロー制御の状態
Attached module | ポートを使用しているソフトウェアモジュール
Attached module instance | ポートを使用しているソフトウェアモジュールのインスタンス名
Type | 端末タイプ（dumb、VT100）
Service | 所属サービス名
Prompt | プロンプト（default、off、login、password、confirm、encapsulation、ユーザー定義文字列）
Echo | キャラクターエコー（yes、no）
Attention | アテンションキャラクター（none、break、char）
Manager | ポートにMANAGER権限が設定されているかどうか（yes、no）
Edit mode | 編集モード（?、insert、overstrike）
History length | コマンド履歴バッファーの容量。デフォルトは30
Page size | 1ページあたり行数

表 2：SUMMARYオプション
Asyn | ポート番号
Name | ポート名
Module | ポートを使用しているソフトウェアモジュール
Mode | 動作モード
Data Format | 通信条件（通信速度、パリティー、データビット、ストップビットの順）
Attn | アテンションキャラクター（「-」、「brk」、「chr」）
Secur | SECUREモードに設定されているかどうか（yes、no）
Mgr | ポートにMANAGER権限があるか（yes、no）
Service | ポートが割り当てられているサービス名

関連コマンド

DISABLE ASYN
ENABLE ASYN
RESET ASYN
RESET ASYN COUNTERS
RESET ASYN HISTORY
SET ASYN
SET MANAGER ASYN
SET TTY
SHOW TTY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H