## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  60 ローカルブリッジ
##  ルーターのコンフィグ

ENABLE BRIDGE
ADD BRIDGE PORT=1 INT=eth0
ADD BRIDGE PORT=2 INT=vlan1
ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="all802"
ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="allethii"
ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="allsnap"
