[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET PIM BSRCANDIDATE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM

`SET PIM BSRCANDIDATE [INTERFACE=interface] [PREFERENCE=0..255] [HASHMASKLENGTH=0..32]`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

PIM-SMのC-BSR（ブートストラップルーター候補）としての設定を変更する。

パラメーター

INTERFACE: 自らをC-BSR（ブートストラップルーター候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名。インターフェースを指定しなかった場合は、最初に設定した（ADD IP INTERFACEコマンドを実行した）IPインターフェースのアドレスが使われる。

PREFERENCE: BSR優先度。大きいほどBSRになる可能性が高い。デフォルトは1。

HASHMASKLENGTH: ハッシュマスク長。あるグループのRPをハッシュ関数によって決定するとき、グループアドレスの先頭何ビットを計算に使うかを示す。デフォルトは30。

関連コマンド

ADD PIM BSRCANDIDATE
DELETE PIM BSRCANDIDATE
ENABLE PIM
SET PIM
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H