[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 6TO4

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース

`DELETE IPV6 6TO4 IP=ipadd`

ipadd: IPv4アドレス

6to4トンネルインターフェースを削除する。

パラメーター

IP: 自エンドのIPv4アドレス

例

``■ IPv4インターフェース（アドレス192.168.100.1）上の6to4トンネルインターフェースを削除する。
`DELETE IPV6 6TO4 IP=192.168.100.1`

関連コマンド

ADD IPV6 6TO4
SHOW IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6 TUNNEL

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2893, Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
RFC3056, Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H