[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET VLAN PORT

カテゴリー：VLAN / 一般コマンド

`SET VLAN={vlanname|1..4094} PORT={port-list|ALL} FRAME={UNTAGGED|TAGGED}`

vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

VLAN所属ポートのタグ付き・タグなし設定を変更する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

PORT: ポート番号

FRAME: ポートのタグ設定。TAGGED（タグ付きポート）、UNTAGGED（タグなしポート）から選択する。各ポートは、タグなしポートとしては1つのVLANだけに、タグ付きポートとしては複数のVLANに所属できる。

関連コマンド

ADD VLAN PORT
DELETE VLAN PORT
SHOW VLAN

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H