＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #46

# フレームリレーにおける輻輳制御とスロースタート

フレームリレー網には、ユーザー機器に対して輻輳（網が混み合うこと）を通知する機能があります。ここでは、本製品の輻輳制御機能を有効にして、網輻輳時に送信レートを自動調整するよう設定します。また、データ送信開始時に段階的に送信レートを上げていくスロースタートメカニズムも使用します。IP2点間接続の構成例をもとに解説します。

なお、輻輳制御は、単位時間内にルーターが網に対して送信するトラフィック量を制御するもの、すなわち網とルーター間に関するものであり、通信相手のルーターにこの機能が設定されている必要はありません。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
TDMグループ名 | TOOS | TOOS
回線速度 | 128Kbps | 128Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0
PVC状態確認手順（LMI） | Annex A | Annex A
DLCI | 16 | 17
CIR | 32Kbps | 32Kbps
輻輳制御 | 有効 | 有効
スロースタート | 有効 | 有効
WAN側（fr0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24

ルーターAの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. FR（フレームリレー）インターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成し、PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを設定してfr0をリセットします（LMIを設定した際は、FRインターフェースをリセットします）。

   `CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓
   RESET FR=0 ↓
   `
4. CIRを32Kbpsに設定します。

   `SET FR=0 DLC=16 CIR=32000 ↓`
5. 輻輳制御を有効にします。

   `ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓`
6. スロースタートメカニズムを有効にします。

   `ENABLE FR=0 SLOWSTART ↓`
7. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
8. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
9. WAN側（fr0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
10. 経路情報を設定します。

    `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=16 ↓`
11. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

ルーターBの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. FR（フレームリレー）インターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成し、PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを設定してfr0をリセットします（LMIを設定した際は、FRインターフェースをリセットします）。

   `CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓
   RESET FR=0 ↓
   `
4. CIRを32Kbpsに設定します。

   `SET FR=0 DLC=17 CIR=32000 ↓`
5. 輻輳制御を有効にします。

   `ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓`
6. スロースタートメカニズムを有効にします。

   `ENABLE FR=0 SLOWSTART ↓`
7. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
8. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
9. WAN側（fr0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
10. 経路情報を設定します。

    `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=17 ↓`
11. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

メモ

■ 設定例中の「RESET FR=0」は、コマンドラインからfr0インターフェースの設定を行った場合に必要なものです。内蔵テキストエディター（EDIT）などで直接設定ファイルを記述する場合は「RESET FR=0」は不要です。
■ PVC状態確認手順（LMI）としてAnnex Aを使用する場合、フレームリレーのシステムパラメーターの1つであるError Threshold値（NN2パラメーター）の変更が必要になることがあります（本製品のデフォルト値は2）。たとえば、NTTのSuperRelayFRを使用している場合は、下記のコマンドを追加してNN2パラメーターの値を3に変更してください。

`CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓
SET FR=0 NN2=3（追加） ↓
`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓ # RESET FR=0 ↓ SET FR=0 DLC=16 CIR=32000 ↓ ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓ ENABLE FR=0 SLOWSTART ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.2 DLC=16 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE FR=0 OVER=TDM-TOOS LMISCHEME=ANNEXA ↓ # RESET FR=0 ↓ SET FR=0 DLC=17 CIR=32000 ↓ ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓ ENABLE FR=0 SLOWSTART ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=fr0 NEXT=192.168.100.1 DLC=17 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #46

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）