[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP6 SERVER

カテゴリー：DHCPv6サーバー / 一般コマンド

`SHOW DHCP6 SERVER`

DHCPv6サーバーの状態を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp6 server

    DHCP6 Server
    -------------------------------------------------------------------------------
    Interface .............. eth0
    ServerID ............... 0x000386dd0000cd00a056
    Server Src Address ..... unknown
    Reconfigure Nonce ...... 0x15379385901537938591
    Primary DNS Server ..... 2001:200::0001
    Secondary DNS Server ... 2001:200::0002
    Server Preference ...... 0
    Domain Search List ..... ed.co.nz
       IAID ................ 4294966783
          IPv6 Address ..... 2001:ae2c:0098:2014:0002:1d08::8/128
          Expiry ........... never
       ----------------------------------------------------------------------------
       IAID ................ 512
          IPv6 Address ..... 4ffe:0001::1111/128
          Expiry ........... never
       ----------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | サーバーのDHCPv6インターフェース
ServerID | DUID（DHCP Unique Identifier）
Server Src Address | サーバーのソースアドレス。サーバーがDHCPメッセージでユニキャストアドレスを通知した場合に、クライアントに通知されるアドレス
Reconfigure Nonce | Reconfigure Nonce（メッセージ再設定用にサーバーから送信される一時値。）
Primary DNS | プライマリーDNSサーバーアドレス
Secondary DNS | セカンダリーDNSサーバーアドレス
Server Preference | DHCPv6サーバーの優先度。リンクに複数のサーバが存在する場合、サーバの優先度を設定することにより、意図したサーバからアドレスを割り当てさせることが可能。
Domain Search List | デフォルトドメイン名リスト
IAID | クライアントインターフェースのIAID（Identity Association ID）
IPv6 Address | クライアントに割り当てられているIPv6アドレスまたはプレフィックス
Expiry | 割り当てられているアドレスのリース終了日時

関連コマンド

SHOW DHCP6
SHOW DHCP6 CLIENT
SHOW DHCP6 POLICY
SHOW DHCP6 RANGE

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H