## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  152 CUGサービス（端末型）を利用した3拠点間IPsec接続（インターネット接続はセンタールーター経由）
##  ルーターCのコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

ADD USER=secoff PASSWORD=PasswordS PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF USER=userC PASSWORD=passwdC LQR=OFF ECHO=ON
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=10.1.1.3 MASK=255.255.255.255
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
# CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret-ac"
CREATE ISAKMP POLICY="i_A" PEER=10.1.1.1 KEY=1 SENDN=TRUE HEARTBEATMODE=BOTH
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP
CREATE IPSEC POLICY="vpn_A" INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=10.1.1.1
SET IPSEC POLICY="vpn_A" LAD=192.168.30.0 LMA=255.255.255.0 RAD=0.0.0.0 RMA=0.0.0.0
ENABLE IPSEC
ENABLE ISAKMP
# LOGIN secoff
# ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
