[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE FRAMERELAY DLC

カテゴリー：フレームリレー / DLC

`ENABLE FRAMERELAY=fr-interface DLC=dlci`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
dlci: DLCI（0〜1023）

無効状態のDLCを有効にする。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

DLC: フレームリレー論理パス番号（DLCI）

関連コマンド

ADD FRAMERELAY DLC
DELETE FRAMERELAY DLC
DISABLE FRAMERELAY
DISABLE FRAMERELAY DLC
ENABLE FRAMERELAY
RESET FRAMERELAY
RESET FRAMERELAY DLC
SHOW FRAMERELAY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H