## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  82 VRRP（LAN）
##  ルーターAのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.1.100 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.2.100 MASK=255.255.255.0
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=1 OVER=eth0 IP=192.168.1.1 PRIORITY=101
CREATE VRRP=2 OVER=vlan1 IP=192.168.2.1 PRIORITY=101
ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=vlan1 NEWPRIORITY=99
ADD VRRP=2 MONITOREDINTERFACE=eth0 NEWPRIORITY=99
