＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #15

# ISDNコールバック

Dチャンネルレベルで相手を識別してコールバックするISDN（無課金）コールバックの設定例です。IP2点間接続の構成例をもとに説明しています。

コールバックとは、かかってきた電話をかけなおす機能です。以下の例では、ルーターAがコールバックする側となります。つまり、ルーターBがまず最初に電話をかけ、ルーターAがその電話に応答してすぐ切断し、ルーターA側からルーターBへ電話をかけ直します。
このコールバック機能をうまく使用すれば、地域によって料金体系が異なるところで常に安い側がコールバックを行ったり、料金の請求先をまとめたり、より強力なセキュリティー体勢を築いたりすることができます。
本製品は、「ISDNコールバック」と「PPPコールバック」の2通りのコールバック方式をサポートしています。以下の図で違いを説明します。

図では、ルーターBからルーターAへコールバックを要求しています。つまり、最初に電話をかけるのがルーターBです。ルーターAは要求にしたがい、本当にかけなおして良い相手かチェックします。このチェックのことを認証と言います。
ISDNコールバックは、ISDNのDチャンネルのレベルで認証を行うことができます。Bチャンネルまでは接続されないため、ルーターB側には課金されません。
PPPコールバックは、PPPでCHAPまたはPAP認証を行うため（設定により、ISDNのDチャンネルレベルでの認証も併用可）、ルーターB側にも通話料金がかかります。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に、ISDNコールバックの設定例について解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
役割 | コールバックする | 最初に電話をかける
ISDN番号 | 03-1234-1111 | 06-1234-2222
ISDNコール名 | TOOS | TOOS
ISDN発着優先 | 発呼優先 | 着呼優先
ISDN識別方式 | サブアドレス識別 | サブアドレス識別
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24

ルーターAの設定

1. ISDNコールを作成し、接続先を定義します。CALLBACK=ONでコールバックするよう設定します。また、CBDELAYパラメーターで、回線切断後コールバックするまでの待機時間（0.1秒単位）を設定します。ここでは5秒に設定しています。

   `ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0612342222 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0 OUTSUB=LOCAL SEARCHSUB=LOCAL ↓
   SET ISDN CALL=TOOS CALLBACK=ON CBDELAY=50 ↓
   `
2. ダイヤルオンデマンドのPPPインターフェースを作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON ↓`
3. IPの設定を行います。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓
   `
4. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

ISDNコールバックの要求側には特別な設定は必要ありません。相手側でISDNコールバックがオンになっていれば、自動的にコールバックされます。

1. ISDNコールを作成し、接続先を定義します。

   `ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0312341111 PRECEDENCE=IN INTREQ=bri0 OUTSUB=LOCAL SEARCHSUB=LOCAL ↓`
2. ダイヤルオンデマンドのPPPインターフェースを作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON ↓`
3. IPの設定を行います。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓
   `
4. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ コールバックしないようにするには、ルーターAで次のコマンドを実行します。

`SET ISDN CALL=TOOS CALLBACK=OFF ↓`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0612342222 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0 OUTSUB=LOCAL SEARCHSUB=LOCAL ↓ SET ISDN CALL=TOOS CALLBACK=ON CBDELAY=50 ↓ CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0312341111 PRECEDENCE=IN INTREQ=bri0 OUTSUB=LOCAL SEARCHSUB=LOCAL ↓ CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #15

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）