[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD LAPD TEI

カテゴリー：ISDN / LAPD

`ADD LAPD=interface TEI=tei...`

interface: スロット型インターフェース番号（0、1、2...）
tei: TEI値（端末終端点識別子）（0〜63）

LAPDインターフェースにTEI値（Terminal Endpoint Identifier = 端末終端点識別子）を割り当てる。
通常TEI値は自動的に割り当てられるので、本コマンドを使用する必要はない。TEI値の自動割り当てが行われないBRIインターフェースに対してのみ使用すること。PRIインターフェースは必ずポイントツーポイント型の接続になるので、TEI値は0で固定されている。

パラメーター

LAPD: LAPDインターフェース番号。スロット型インターフェース番号（ISDNモードのBRI、PRIインターフェースに対して0から順に割り当てられる番号）で指定する。

TEI: TEI値（Terminal Endpoint Identifier = 端末終端点識別子）

関連コマンド

DELETE LAPD TEI
SET LAPD
SHOW LAPD

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H