## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  74 OSPF ASBR（AS境界ルーター）設定例
##  ルーターCのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.20.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP RIP INT=eth0
