[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP6 INTERFACE

カテゴリー：DHCPv6サーバー / 一般コマンド

`SHOW DHCP6 INTERFACE[=interface]`

interface: インターフェース名

DHCPv6サーバーを設定しているインターフェースの情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: DHCPv6を設定しているインターフェース名

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp6 interface

    DHCP6 Interfaces
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Interface .................. eth0
    Type ....................... Server Interface
    Interface state ............
    Policy attached ............ blue sky
    No. of Clients ............. 10
    No. of Servers ............. 0
    -------------------------------------------------------------------
    Interface IAID Information:
    Interface Name     IAID
    ------------------------------------------------
    eth0          0x00018000
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | DHCPv6サーバーを設定しているインターフェース名
Type | インターフェースの種類。server、またはserver/PD（Prefix Delegation）
Interface state | （未サポート）
Policy attached | インターフェースに割り当てられているポリシー名
No. of Clients | クライアント数
No. of Servers | （未サポート）
Interface IAID Information | IAIDに関する情報
Interface Name | IPv6インターフェース名
IAID | インターフェースのIAID

関連コマンド

ADD DHCP6 INTERFACE
DELETE DHCP6 INTERFACE

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H