[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE PING POLL

カテゴリー：IP / Pingポーリング

`DISABLE PING POLL=poll-id`

poll-id: PingポーリングID（1〜500）

Pingポーリングを停止（無効）状態にする。

パラメーター

POLL: PingポーリングID

関連コマンド

ENABLE PING POLL
RESET PING POLL
SET PING POLL
SHOW PING POLL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H