## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  125 BGP-4：2つのISPに対するマルチホーム（ASパス長の操作による負荷分散）
##  ルーターBのコンフィグ

SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24
CREATE TDM GROUP=isp2 INT=pri0 SLOTS=1-24
CREATE PPP=0 OVER=TDM-isp2
ENABLE IP
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.30.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.110.1 MASK=255.255.255.0
SET IP AUTONOMOUS=65030
ADD BGP PEER=192.168.110.2 REMOTEAS=65020
ADD BGP PEER=192.168.30.1 REMOTEAS=65030 NEXTHOPSELF=YES
ADD IP ASPATHLIST=1 ENTRY=1 INCLUDE="^65030*$"
ADD IP ASPATHLIST=2 ENTRY=1 INCLUDE="^$"
ADD IP ROUTEMAP=add_myasn ENTRY=1 MATCH ASPATH=2
ADD IP ROUTEMAP=add_myasn ENTRY=1 SET ASPATH=65030,65030,65030
ADD BGP IMPORT=STATIC
SET BGP PEER=192.168.110.2 OUTPATHFILTER=1
SET BGP PEER=192.168.30.1 INROUTEMAP=add_myasn
ENABLE BGP PEER=192.168.110.2
ENABLE BGP PEER=192.168.30.1
