[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP CONFEDERATION

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SHOW BGP CONFEDERATION`

ASコンフェデレーションの設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp confederationid

    BGP confederation information

    Local AS ................ 12
    Confederation ID ........ 1
    Confederation peers ..... 11
    Peers ................... 192.168.10.1 (AS 11, CBGP)

表 1
Local AS | 自AS番号
Confederation ID | 所属するコンフェデレーションのAS番号
Confederation peers | 上記コンフェデレーションに所属する他ASの一覧
Peers | BGPピアの一覧。IPアドレス（AS番号, BGPピアの種類）

関連コマンド

ADD BGP CONFEDERATIONPEER
DELETE BGP CONFEDERATIONPEER
SET BGP
SET IP AUTONOMOUS
SHOW BGP

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H