[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IPV6 MLD INTERFACE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD

`ENABLE IPV6 MLD INTERFACE=interface [PROXY={OFF|UPSTREAM|DOWNSTREAM} [FORCEFORWARD={YES|NO}]]`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したインターフェースでMLD（マルチキャスト受信者探索）を有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名。指定できるインターフェースの種類は、ETH、PPP、VLAN、VIRTnのいずれか

PROXY: MLDプロキシー（ホストからのMLDパケットを上位のルーターに転送する）の有効/無効、およびストリームの向きを設定する。OFF、UPSTREAM、DOWNSTREAMのいずれか。デフォルトはOFF

FORCEFORWARD: MLDインターフェースにおいて、MLD Querierに選出されたかどうかにかかわらず、トラフィックを転送するかどうか。デフォルトはNO

例

``■ インターフェースをMLDプロキシーとして設定する。
`ENABLE IPV6 MLD INTERFACE=vlan1 PROXY=upstream
` ■ ダウンストリームインターフェースを、MLD Querierに選出されたかにかかわらずトラフィック転送するよう設定する。
`ENABLE IPV6 MLD INTERFACE=vlan2 PROXY=downstream FORCEFORWARD=yes`

関連コマンド

DISABLE IPV6 MLD INTERFACE
ENABLE IPV6 MLD
SET IPV6 MLD INTERFACE
SHOW IPV6 MLD
SHOW IPV6 MLD CONFIG
SHOW IPV6 MLD COUNTERS
SHOW IPV6 MLD DEBUG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H