[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 RIP

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（RIPng）

`DELETE IPV6 RIP INTERFACE=interface`

interface: インターフェース名

指定したインターフェースでRIPngパケットの送受信が行われないようにする。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名

関連コマンド

ADD IPV6 RIP
DISABLE IPV6 RIP
ENABLE IPV6 RIP
SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2080, RIPng for IPv6
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H