[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP DEBUG

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP DEBUG[=1..40]`

IPデバッグキューに保存されているエラーパケットのヘッダー情報を表示する。
IPデバッグキューをアクティブにするには、ENABLE IP DEBUGを実行する。このキューには、ヘッダーエラーのあったIPデータグラムの先頭64オクテットが保存される。キューのサイズは40エントリー。

パラメーター

DEBUG: キュー内エントリーの番号（1〜40）を指定する。番号を省略した場合は、キュー内のエントリー数が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip debug

    1 packets are in the IP debug queue.

    Manager > show ip debug=1

    1 packets are in the IP debug queue.

    Error     = Bad source or destination address
    Interface = eth0
    45 00 00 28 20 04 00 00 - 80 11 9b c0 7f 00 00 01
    ff ff ff ff 08 fd 08 fd - 00 14 58 9f 01 00 00 30
    c4 c1 14 3a 3c 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 ab 87
    5b 29 00 00 00 00 00 ff - ff ff ff ff ff ff ff 09

関連コマンド

DISABLE IP DEBUG
ENABLE IP DEBUG
SHOW IP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H