[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ARP

カテゴリー：IP / ARP

`SHOW IP ARP`

ARPキャッシュの内容を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip arp

      Interface        IP Address       Physical Address      ARP Type    Status
    --------------------------------------------------------------------------------
      vlan1(5)         192.168.1.200    00-90-99-1e-e0-0a     Dynamic     active
      vlan1(0)         192.168.1.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff     Other       active
      eth0             192.168.100.2    00-90-99-0f-54-23     Dynamic     active
      eth0             192.168.100.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff     Other       active
      eth0             255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff     Other       active
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース
IP Address | IPアドレス
Physical Address | 物理アドレス（MACアドレスかDLCI）
ARP Type | エントリー種別。Static（スタティックエントリー。ADD IP ARPコマンドで登録）、Dynamic（ダイナミックエントリー。ARPパケットから学習）、Invalid（無効エントリー）、Other（システムによって自動生成されるエントリー。IPブロードキャストアドレスなど）
Status | エントリーの状態。ActiveかInactive

関連コマンド

ADD IP ARP
DELETE IP ARP
SET IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H