[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# IP/IPアドレスプール

      - 設定例

IPアドレスプールは、リモートからの接続時などに、あらかじめプールしておいた範囲から空いているIPアドレスを動的に割り当てる機能です。
ユーザーごとにIPアドレスを固定する必要がない場合、本機能を利用することにより少ないIPアドレスを有効に活用することができます。
■ IPアドレスプールを作成するには、CREATE IP POOLコマンドを使います。プールには、それぞれ任意の名前を付けることができます。ここでは「dialin」とします。

`CREATE IP POOL=dialin IP=192.168.10.240-192.168.10.250 ↓`

■ ISDN網経由でPPP接続を受け入れる場合、使用するIPアドレスプールはPPPテンプレート（CREATE PPP TEMPLATEコマンド、SET PPP TEMPLATEコマンド）で指定します。

`CREATE PPP TEMPLATE=0 IDLE=ON BAP=OFF IPPOOL=dialin AUTHENTICATION=CHAP ↓`

■ IPアドレスプールの設定内容はSHOW IP POOLコマンドで確認します。

`SHOW IP POOL ↓`

■ IPアドレスプールを削除するには、DESTROY IP POOLコマンドを使います。

`DESTROY IP POOL=dialin ↓`

設定例

IPアドレスプールを使用した設定例を示します。
ここでは、ISDN網経由でのPPP接続を受け入れるダイヤルアップサーバー的な設定例を示します。接続してくるユーザーに対しては、IPアドレスプールから空いているアドレスを動的に割り当てます。

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
3. IPアドレスプール「dialin」を作成して、ダイヤルアップユーザーに割り当てるIPアドレスの範囲を指定します。

   `CREATE IP POOL=dialin IP=192.168.10.240-192.168.10.250 ↓`
4. PPPテンプレート「0」を作成します。これは、外部からの着呼時に動的作成されるPPPインターフェースの仕様を定めるものです。IPアドレスプール「dialin」を使用するよう指定します。

   `CREATE PPP TEMPLATE=0 IDLE=ON BAP=OFF IPPOOL=dialin AUTHENTICATION=CHAP ↓`
5. 外部からの着呼を受け入れるISDNコール「pppserv」を作成します。着呼のみで発呼は行わないため、接続先番号として「0」を指定しています。また「INANY=ON」を指定して、ISDNレベルでの認証・識別は行わずにすべての着信呼を受け入れるよう設定します。また、「USER=PPP」を指定して着呼時にPPPインターフェースを動的作成するよう指定します。そのときに使うテンプレートは「PPPTEMPLATE=0」で指定しています。

   `ADD ISDN CALL=pppserv NUMBER=0 PRECEDENCE=IN INTREQ=pri0 INANY=ON USER=PPP PPPTEMPLATE=0 ↓`
6. ダイヤルアップユーザーのPPPユーザー名とパスワードを登録します。これらはPPP接続のためだけのアカウントなので、LOGIN=NOを指定してルーターにはログインできないようにします。

   `ADD USER=UserA PASSWORD=PasswordA ↓
   ADD USER=UserB PASSWORD=PasswordB ↓
   ADD USER=UserC PASSWORD=PasswordC ↓
   `

設定は以上です。

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H