[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET WANLB HEALTHCHECK

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`SET WANLB HEALTHCHECK [INTERVAL=1..300] [FAILCHECKS=1..6] [SUCCESSCHECKS=1..5]`

WANロードバランスのヘルスチェック機能に関する設定を行う。

パラメーター

INTERVAL: WANロードバランスが各インターフェースから各ヘルスチェック用ホストに対してヘルスチェックを送信する間隔を秒で指定する。デフォルトは60

FAILCHECKS: ヘルスチェック用ホストをreachableと判断するための、ヘルスチェック結果の連続成功回数。デフォルトは2

SUCCESSCHECKS: ヘルスチェック用ホストをunreachableと判断するための、ヘルスチェック結果の連続失敗回数。デフォルトは3

関連コマンド

ENABLE WANLB HEALTHCHECK
SHOW WANLB HEALTHCHECK

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H