## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  157 IGMPプロキシー機能設定
##  ルーターBのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INTERFACE=eth0 IP=192.168.200.1 IGMPPROXY=upstream
ADD IP INTERFACE=vlan1 IP=192.168.1.1 IGMPPROXY=downstream
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE=eth0
ENABLE IP IGMP INTERFACE=vlan1
