[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP DNSRELAY

カテゴリー：IP / DNSリレー

`SET IP DNSRELAY INTERFACE={interface|NONE}`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

DNSサーバーアドレスを取得するインターフェースを指定する。
通常は、ダイヤルアップPPPインターフェースなど、DNSサーバーのアドレスを動的に取得するような環境でDNSリレー機能を使うときに指定する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

関連コマンド

ADD IP DNS
DELETE IP DNS
DISABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP DNSRELAY
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SHOW IP
SHOW IP DNS
SHOW IP DNS CACHE

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H