[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 NDCONFIG

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索

`SHOW IPV6 NDCONFIG [INTERFACE=interface]`

interface: インターフェース名

近隣要請（NS）、ルーター通知（RA）の設定パラメーターを表示する。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 ndconfig

    Ipv6 Neighbour Discovery Information:
    ----------------------------------------------------------------------
    Interface : vlan1
    DupAddrDetectTransmits ................... 1
    AdvSendAdvertisements .................... Yes
    MaxRtrAdvInterval ........................ 600 secs
    MinRtrAdvInterval ........................ 198 secs
    AdvManagedFlag ........................... False
    AdvOtherConfigFlag ....................... False
    AdvLinkMTU ............................... 0
    AdvReachableTime ......................... 0 msecs
    AdvRetransTimer .......................... 0 msecs
    AdvCurHopLimit ........................... 255
    AdvDefaultLifetime ....................... 1800 secs
    AdvPrefixList                           plen    valid/pref       A/O
    ----------------------------------------------------------------------
    3ffe:0b80:003c:0010::                   /64   2592000/604800   Yes/Yes
    ----------------------------------------------------------------------

    Ipv6 Neighbour Discovery Information:
    ----------------------------------------------------------------------
    Interface : eth0
    DupAddrDetectTransmits ................... 1
    AdvSendAdvertisements .................... Yes
    MaxRtrAdvInterval ........................ 600 secs
    MinRtrAdvInterval ........................ 198 secs
    AdvManagedFlag ........................... False
    AdvOtherConfigFlag ....................... False
    AdvLinkMTU ............................... 0
    AdvReachableTime ......................... 0 msecs
    AdvRetransTimer .......................... 0 msecs
    AdvCurHopLimit ........................... 255
    AdvDefaultLifetime ....................... 1800 secs
    AdvPrefixList                           plen    valid/pref       A/O
    ----------------------------------------------------------------------
    3ffe:0b80:003c:0020::                   /64   2592000/604800   Yes/Yes
    ----------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | IPv6インターフェース
DupAddrDetectTransmits | 仮アドレスに対する重複アドレス検出（DAD）の実行回数
AdvSendAdvertisements | ルーター通知（RA）を送信するかどうか
MaxRtrAdvInterval | 定期的なRAの最大送信間隔（秒）
MinRtrAdvInterval | 定期的なRAの最小送信間隔（秒）
AdvManagedFlag | RAのMフラグを立てるかどうか
AdvOtherConfigFlag | RAのOフラグを立てるかどうか
AdvLinkMTU | RAのMTUオプションで通知するリンクMTU
AdvReachableTime | RAのReachable Timeフィールドに設定する値（ミリ秒）
AdvRetransTimer | RAのRetrans Timeフィールドに設定する値（ミリ秒）
AdvCurHopLimit | RAのCur Hop Limitフィールドに設定する値
AdvDefaultLifetime | RAのRouter Lifetimeフィールドに設定する値（秒）
AdvPrefixList | RAで通知するプレフィックスの一覧
plen | プレフィックス長
valid | 最終有効時間（秒）
pref | 推奨有効時間（秒）
A | プレフィックス情報オプションのA（Autonomous address-configuration）フラグを立てるかどうか
O | プレフィックス情報オプションのL（on-link）フラグを立てるかどうか

関連コマンド

ADD IPV6 PREFIX
SET IPV6 ND
SET IPV6 PREFIX

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H